彩色Marker配置说明

1. v1.4.3.1108之后的版本新增彩色Marker功能，适配（720/730及EC所有型号）。需要设备更新硬件，在滤光轮715nm滤光片位置替换为470nm滤光片，建议在出厂前配置完成。
2. 彩色Marker需要硬件设备支持，在系统设置中控制是否开放。



1. 开放彩色Marker后，化学发光模式下新增彩色Marker勾选框，勾选后拍摄时会拍摄彩色Marker, 并且拍摄时间增加20s左右。



1. 开放彩色Marker后，荧光模式下去除715nm滤光片选项。



1. 彩色Marker为图片名称中带有\_Color字样的图片，可与信号图片进行合并，合成新的Merge图像。

