------------------【软件安装步骤】----------------------
1、安装Drives目录下驱动；
2、安装W.P.S.9175.12012.2019；
3、运行setup安装包安装软件；
4、扫描软件登录页二维码，进入百晶官网，选择售后服务-产品激活密钥功能获取激活密钥，激活仪器；
5、如仪器为720/730，选择系统设置模块-设备设置子模块，通过勾选滤光片及光源可选项选配（720可选配光源及滤光片，730可选配光源）。

------------------【软件升级步骤】----------------------
1、进入软件安装目录，运行unins000.exe卸载原始软件；
2、参考安装步骤3、4、5完成升级。	